**管线安全操作知识试卷（B卷）**

**姓名： 得分： 日期：**

**单位：**

一、选择题（每题2分，共80分，1-35为单选题，36-40为多选题）

1挖掘土石方，应（ ）进行，不得掏洞挖土。A

A、从上而下 B、从下而上

2、土方开挖作业时如遇有毒、有害、易燃、易爆气体或液体管道泄漏，施工人员应（ ），并及时报有关单位修复。A

A、立即撤至安全地点 B、立即自行组织堵塞

3、作业人员进入管道人孔前，尤其是进入环境复杂、井底有淤泥、污水的老孔和深孔时，（ ）进行气体检查和监测。C

A、可以 B、不必 C、必须

4、在人（手）孔内工作时，井口周围必须设置安全设施，以便引起行人或车辆注意，上面（ ）专人看守。A

A、应设 B、可不设

5、人孔内有水时须先抽水。抽水机的排气管不得靠近人孔口，应朝着人孔的（ ）方向。A

A、下风 B、上风

6、在人（手）孔夜间施工必须在周围设置（ ），以作警示。A

A、红灯 B、绿灯

7、管道作业中上下人孔的梯子（ ）撤走。A

A、不准 B、可以

8、地下室、人孔照明应采用（ ）灯具。A

A、防爆 B、普通

9、当发现人（手）孔内有易燃易爆或有毒有害气体时，严禁启动（ ）。C

A、电器设备开关 B、动用明火

C、电器设备开关和动用明火

10、为加强安全管理，队伍进场施工前，应针对项目特点和现场实际情况，进行有针对性的（ ）。A

A、安全技术交底 B、施工技术交底

11、采用竹梯作业时，梯子的上端至少应高出吊线（ ）以上，并采取临时绑扎措施。C

A、10CM B、20CM C、30CM D、40CM

12、线路架空工程中，可以同时在梯子上作业人员是（ ）人。A

A、1 B、2 C、3

13、高处作业是指专门或经常在坠落高度基准面（ ）米及以上有可能坠落的高处进行的作业。通信线路高处架设作业人员必须持特种作业操作资格证书作业。C

A、1m B、1.5m C、2m D、2.5m

14、新建、拆旧杆路工程中，利用脚扣上下杆时，可以同时（ ）人在杆上作业。A

A、1 B、2 C、3

15、严禁在电力线路正下方，尤其是高压线路下立杆作业。在高压线附近架空作业时，离开高压线最小距离必须保证：35kv以下为（ ）。D

A、1m B、1.5m C、2m D、2.5m

16、架空线路采用竹梯登高作业时，下面（ ）有人扶梯，防止竹梯左右滑动。A

A、要 B、不要

17、当发现人孔内存在有毒有害气体时，必须打开人孔盖采取（ ）措施来消除隐患。通风方式一般分为自然通风、强迫通风。C

A、降温 B、排水 C、排风

18、严禁在人孔和地下室吸烟和燃火取暖，严禁将（ ）物品带入人孔或地下室。A

A、易燃易爆 B、 工器具 C、食品食物

19、光、电缆通过供电线路上方时，应事先通知电力部门派人到现场停止送电，并经检查确实停电后方可作业。停电时必须在开关处悬挂（ ）。A

A、停电警示标志 B、 施工通知 C、施工联系人电话

20、光、电缆通过供电线路上方时，应事先通知电力部门派人到现场停止送电，并经检查确实停电后方可作业。（ ）有专人值守，严禁擅自送电。A

A、必须 B、不需要

21、在电力线附近作业，上杆前必须穿戴具有（ ）的安全帽和电绝缘鞋，使用绝缘工具。B

A、普通 B、近电预警器 C、普通或近电预警器

22、人工布放钢绞线，在牵引前端应使用干燥的麻绳（将麻绳与钢绞线连接牢固）牵引。如钢绞线在低压电力线之上，必须设专人用（ ）托住钢绞线，不得搁在电力线上拖拉。C

A、手 B、铁梯 C、绝缘棒 D、钢叉

23、安全带的正确挂扣方法是（ ）。 B

A、低挂高用 B、高挂低用 C、平挂平用

24、在拼接管段前或因故障停顿时，应加强联系，及时通知工具管头部操作人员停止冲泥出土，防止由于冲吸过多造成（ ）。A

A、塌方 B、泥石流 C、堵塞

25、（ ）在人孔和地下室吸烟和燃火取暖。A

A、严禁 B、可以

26、发现人员触电时，应（ ），使之脱离电源。B

A、立即用手拉开触电人员

B、用绝缘物体拨开电源或触电者

C、用铁棍拨开电源线

27、驾驶员不能穿（ ）驾驶车辆。B

A、球鞋 B、拖鞋 C、皮鞋

28、以下几种逃生方法哪种是不正确的（ ）？D

A、用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子

B、弯着身子快速跑到安全地点

C、躲在床底下等待消防人员救援

D、使用电梯逃生

29、使用消防灭火器灭火时，人的站立位置应是（ ）。A

A、上风口 B、下风口 C、侧风方向

30、受潮的绝缘鞋（ ）起到绝缘保护。B

A、能 B、不能 C、不确定

31、根据国家财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），通信工程安全生产费用提取以建筑安装工程造价为计提依据，提取比例为（ ）%。B

A、1 B、1.5 C、2 D、2.5

32、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当报告（ ）。A

A、本单位负责人 B、安全生产管理部门的负责人

C、当地人民政府 D、国家设立的行政机关

33、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应（ ）。A

A、停止作业，撤离危险现场

B、继续作业

C、向上级汇报，等待上级指令

34、每年的（ ）月份是全国“安全生产月”。B

A、5 B、6 C、7 D、8

35、作业前（ ）认真检查安全帽、安全带等个人劳动防护用品。A

A、必须 B、不需要

36、从事管道人孔作业的施工及维护班组，应配备（ ）等必要的安全检测仪器和防护用品。ABC

A、 有毒有害气体检测仪

B、全身式安全带

C、安全救护绳索

37、班组按规定配齐安全工器具，做到正确使用、保管完好，安全工器具实行（ ）管理。ABE

A、定人 B、定责 C、定量 D、定性 E、定点

38、下列关于使用梯子的说法正确的是（ ）。BCDE

A、必要时可以两个人同时站在梯子上施工

B、梯身粘贴反光警示条

C、梯子的底部要做防滑

D、使用梯子登高，应派专人扶梯

E、梯子要做加固处理

39、患有哪些疾病人员不得从事高处作业（ ）。ABCD

A、心脏病 B、贫血 C、高血压 D、癫痫病

40、关于高处作业，下列说法正确的是（ ）。ABCD

A、做好个人安全防护，戴安全帽、系安全带

B、有恶劣气候影响施工安全时，应停止高处作业

C、作业人员感到身体不适时应立即停止作业

D、严禁酒后登高

二、论述题（每题10分，共20分）

1、通信施工过程中触电事故如何防范？

2、根据您所在的岗位，谈谈您所知道的危险源？