**设备安全操作知识试卷（A卷）**

**姓名： 得分： 日期：**

**单位：**

一、选择题（每题2分，共80分，1-35为单选题，36-40为多选题）

1、遇有恶劣气候影响施工安全时，应停止高处作业，如雷雨天气禁止上塔作业，风力在（ ）级以上禁止上塔作业。C

A、4 B、5 C、6 D、7

2、安全带的正确挂扣方法是（ ）。 B

A、低挂高用 B、高挂低用 C、平挂平用

3、电信设备安装作业时，在室外开箱一般应有防尘、（ ）措施。C

A、防晒 B、防火 C、防潮 D、防雷

4、在雷雨天，不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围（ ）米内。 B

A、10 B、20 C、30 D、5

5、发现人员触电时，应（ ），使之脱离电源。B

A、立即用手拉开触电人员

B、用绝缘物体拨开电源或触电者

C、用铁棍拨开电源线

6、上塔前要检查随身携带工器具，确保使用工具齐全，上塔时工具材料放置（ ）。A

A、工具包内

B、只有扳手等小件物品可放进裤子口袋内

C、用绳子拴住挂在脖子上

7、塔上作业属于登高作业，登塔人员须戴安全帽，塔下作业人员虽然不用登高，（ ）安全帽。B

A、可以不戴 B、也一样戴 C、看情况是否必要戴

8、机房内登高作业（ ）蹬踩或攀扶电源柜等其他设备。B

A、可以 B、不可以

C、视情况可以（如没有运行的设备可以）

9、吊装物件作业应在铁塔面对高压线的（ ）作业,并注意现场风向,以防大绳触及高压线。A

A、背面 B、正面

10、城镇人口密集区、学校附近、交通要道等环境下作业时应设临时警戒线，铁塔周边（ ）米内禁止闲人进入。B

A、1米 B、5米 C、10米 D、20米

11、高处作业人员与地面人员之间（ ）抛扔工具和材料。B

A、可以 B、禁止

12、在220千伏以上的架空电力线附近起重作业时，起重机具和被吊物与电力线最小距离不应小于（ ）米。D

A、2 B、4 C、5 D、6

13、驾驶员不能穿（ ）驾驶车辆。B

A、球鞋 B、拖鞋 C、皮鞋

14、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当报告（ ）。A

A、本单位负责人 B、安全生产管理部门的负责人

C、当地人民政府 D、国家设立的行政机关

15、以下几种逃生方法哪种是不正确的（ ）？D

A、用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子

B、弯着身子快速跑到安全地点

C、躲在床底下等待消防人员救援

D、使用电梯逃生

16、使用消防灭火器灭火时，人的站立位置应是（ ）。A

A、上风口 B、下风口 C、侧风方向

17、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应（ ）。A

A、停止作业，撤离危险现场

B、继续作业

C、向上级汇报，等待上级指令

18、受潮的绝缘鞋（ ）起到绝缘保护。B

A、能 B、不能 C、不确定

19、在电力线、电力设备下方或危险范围内，（ ）使用金属梯。A

A、严禁 B、可以

20、确保装载物放置稳固，（ ）客货混装A

A、严禁 B、可以

21、从事特种作业人员必须年满（ ）周岁以上，工身体健康，没有妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷，具有本工种作业所需要的文化程度和安全、技术知识及实践经验。C

A、16 B、17 C、18 D、20

22、设备安装工程中，采用竹梯登高作业时，下面（ ）有人扶梯，防止竹梯左右滑动。A

A、要 B、不要

23、剖电缆时，拿刀的手放在后边，另一个手放在前面，不可用力过猛，应避免刀滑伤手，刀口应（ ），用力均匀。B

A、向上 B、向下

24、电源柜作业时（ ）佩戴钢笔、手表、首饰等金属物品和穿戴金属纽扣的衣服。B

A、可以 B、不得

25、所有物件应用工作绳吊装，滑轮应固定良好，大绳与滑轮之间应滑动自如，在吊装过程中（ ）专人负责指挥。A

A、应设 B、可不设

26、电源线无老化和破损，电器设备的插头必须完好，不得以其它任何方式代替电插头，（ ）以电话线代替电源线。B

A、可以 B、不得

27、在梯子上工作应穿防滑鞋，可以同时在梯子上作业人员是（ ）人。不得单脚踏梯，不得用腿、脚移动梯子。A

A、1 B、2 C、3

28、高处作业级别划分一级高处作业、二级高处作业、三级高处作业和特级高处作业。其中，特级高处作业高度为（ ）。D

A、2-5米 B、 5-15米 C、15-30米 D、30米以上

29、高处作业人员与地面人员之间（ ）抛扔工具和材料。B

A、可以 B、不准

30、塔上有人作业时，要采取安全防护措施，（ ）闲人进入现场。B

A、可以 B、禁止

31、静电电压最高可达（ ），可现场放电，产生静电火花。D

A、50v　 B、220v　　 C、10kv D、数万伏

32、进入工地，无论是塔上作业还是塔下作业必须佩戴安全帽；戴安全帽（ ）帽绳。A

A、必须系紧 B、 可以不系

33、每年的（ ）月份是全国“安全生产月”。B

A、5 B、6 C、7 D、8

34、领取安全带时应及时检查，发现有破损的安全带（ ）。A

A、应立即更换 B、 继续使用

35、在通信设备扩容、割接工程中，五金工具如扳手、起子等（ ）使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。A

A、必须 B、可以不

36、以下属于特种作业的是（ ）。ABCDE

A、电工 B、焊工 C、制冷

D、登高架设作业 E、高处安装、维护、拆除作业

37、患有哪些疾病人员不得从事高处作业（ ）。ABCD

A、心脏病 B、贫血 C、高血压 D、癫痫病

38、在施工现场，“三违”是指（ ）。ABE

A、违章指挥

B、违章作业

C、强令冒险作业

D、违反法律法规

E、违反劳动纪律

39、运行的机房内（ ）须取得相应手续。ABC

A、临时用电 B、动火作业 C、电焊作业

40、作业现场的人员要做到“四不伤害”，内容包括（ ）。ABCD

A、不伤害自己 B、不伤害他人

C、不被他人伤害 D、保护他人不受伤害

E、不伤害仪器

二、论述题（每题10分，共20分）

1、高处作业防范措施有哪些？

2、根据您所在的岗位，谈谈您所知道的危险源？