**设备安全操作知识试卷（B卷）**

**姓名： 得分： 日期：**

**单位：**

一、选择题（每题2分，共40分，1-35为单选题，36-40为多选题）

1、静电电压最高可达（ ），可现场放电，产生静电火花。D

A、50v　 B、220v　　 C、10kv D、数万伏

2、使用消防灭火器灭火时，人的站立位置应是（ ）。A

A、上风口 B、下风口 C、侧风方向

3、安全带的正确挂扣方法是（ ）。 B

A、低挂高用 B、高挂低用 C、平挂平用

4、发现人员触电时，应（ ），使之脱离电源。B

A、立即用手拉开触电人员

B、用绝缘物体拨开电源或触电者

C、用铁棍拨开电源线

5、塔上作业属于登高作业，登塔人员须戴安全帽，塔下作业人员虽然不用登高，（ ）安全帽。B

A、可以不戴 B、也一样戴 C、看情况是否必要戴

6、上塔前要检查随身携带工器具，确保使用工具齐全，上塔时工具材料放置（ ）。A

A、工具包内

B、只有扳手等小件物品可放进裤子口袋内

C、用绳子拴住挂在脖子上

7、上塔前要检查随身携带工器具，确保使用工具齐全，随身携带的总重量不得超过（ ）。B

A、10kg B、20kg C、30kg D、40kg

8、机房内登高作业（ ）蹬踩或攀扶电源柜等其他设备。B

A、可以 B、不可以

C、视情况可以（如没有运行的设备可以）

9、吊装物件作业应在铁塔面对高压线的（ ）作业,并注意现场风向,以防大绳触及高压线。A

A、背面 B、正面

10、遇有恶劣气候影响施工安全时，应停止高处作业，如雷雨天气禁止上塔作业，风力在（ ）级以上禁止上塔作业。C

A、4 B、5 C、6 D、7

11、高处作业人员与地面人员之间（ ）抛扔工具和材料。B

A、可以 B、禁止

12、受潮的绝缘鞋（ ）起到绝缘保护。B

A、能 B、不能 C、不确定

13、根据国家财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），通信工程安全生产费用提取以建筑安装工程造价为计提依据，提取比例为（ ）%。B

A、1 B、1.5 C、2 D、2.5

14、驾驶员不能穿（ ）驾驶车辆。B

A、球鞋 B、拖鞋 C、皮鞋

15、在220千伏以上的架空电力线附近起重作业时，起重机具和被吊物与电力线最小距离不应小于（ ）米。D

A、2 B、4 C、5 D、6

16、从事特种作业人员必须年满（ ）周岁以上，工身体健康，没有妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷，具有本工种作业所需要的文化程度和安全、技术知识及实践经验。C

A、16 B、17 C、18 D、20

17、特种作业中，（ ）米（包含）以上即为高处作业。A

A、2 B、5 C、10 D、20

18、在电力线、电力设备下方或危险范围内，（ ）使用金属梯。A

A、严禁 B、可以

19、确保装载物放置稳固，（ ）客货混装A

A、严禁 B、可以

20、进入工地，无论是塔上作业还是塔下作业必须佩戴安全帽；戴安全帽（ ）帽绳。A

A、必须系紧 B、 可以不系

21、2016年安全月主题是（ ）A

A、强化安全发展观念，提升全民安全素质

B、加强安全法治，保障安全生产

C、强化红线意识，促进安全发展

22、剖电缆时，拿刀的手放在后边，另一个手放在前面，不可用力过猛，应避免刀滑伤手，刀口应（ ），用力均匀。B

A、向上 B、向下

23、设备安装工程中，采用竹梯登高作业时，下面（ ）有人扶梯，防止竹梯左右滑动。A

A、要 B、不要

24、电源线无老化和破损，电器设备的插头必须完好，不得以其它任何方式代替电插头，（ ）以电话线代替电源线。B

A、可以 B、不得

25、在通信设备扩容、割接工程中，五金工具如扳手、起子等（ ）使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。A

A、必须 B、可以不

26、在电力线附近作业，必须穿戴具有（ ）的安全帽和电绝缘鞋，使用绝缘工具。B

A、普通 B、电告警 C、普通或电告警

27、需要停电作业的，停电时必须在开关处悬挂（ ）。A

A、停电警示标志 B、 施工通知 C、施工联系人电话

28、高处作业级别划分一级高处作业、二级高处作业、三级高处作业和特级高处作业。其中，特级高处作业高度为（ ）。D

A、2-5米 B、 5-15米 C、15-30米 D、30米以上

29、电源柜作业时（ ）佩戴钢笔、手表、首饰等金属物品和穿戴金属纽扣的衣服。B

A、可以 B、不得

30、塔上有人作业时，要采取安全防护措施，（ ）闲人进入现场。B

A、可以 B、禁止

31、在梯子上工作应穿防滑鞋，可以同时在梯子上作业人员是（ ）人。不得单脚踏梯，不得用腿、脚移动梯子。A

A、1 B、2 C、3

32、在雷雨天，不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围（ ）米内。 B

A、10 B、20 C、30 D、5

33、所有物件应用工作绳吊装，滑轮应固定良好，大绳与滑轮之间应滑动自如，在吊装过程中（ ）专人负责指挥。A

A、应设 B、可不设

34、领取安全带时应及时检查，发现有破损的安全带（ ）。A

A、应立即更换 B、 继续使用

35、每年的（ ）月份是全国“安全生产月”。B

A、5 B、6 C、7 D、8

36、出车前，应对车辆进行检查，检查的内容包括（ ）。ABCD

A、胎压 B、灯光信号系统

C、制动系统 D、转向系统

37、班组按规定配齐安全工器具，做到正确使用、保管完好，安全工器具实行（ ）管理。ABE

A、定人 B、定责 C、定量 D、定性 E、定点

38、下列关于使用梯子的说法正确的是（ ）。BCDE

A、必要时可以两个人同时站在梯子上施工

B、梯身粘贴反光警示条

C、梯子的底部要做防滑

D、使用梯子登高，应派专人扶梯

E、梯子要做加固处理

39、遇有（ ）等天气时应停止吊装作业。ABC

A、大风 B、雷雨 C、大雾

40、关于高处作业，下列说法正确的是（ ）。ABCD

A、做好个人安全防护，戴安全帽、系安全带

B、有恶劣气候影响施工安全时，应停止高处作业

C、作业人员感到身体不适时应立即停止作业

D、严禁酒后登高

二、论述题（每题10分，共20分）

1、高处作业防范措施有哪些？

2、根据您所在的岗位，谈谈您所知道的危险源？